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HOOFDMOOT:

- bijna alle halogeenverlichting 12 Volt

- alle zwakstroomtoestellen hebben een adapter nodig

- de nieuwe LED-verlichting is laagspanning, 220Volt ledlampen hebben een ingebouwde  spanningsomvormer ( betekent verlies EN onnodige verbruik van grondstoffen)

- de meeste bewegingsmelders en licht/donkersensoren werken ook op 12 Volt

- indien de stroomrekening niet betaald en/of bij energiecrisis/uitval zit het huis zonder stroom

OPLOSSING:

- 2 aparte elektriciteitsinstallaties in huis: 220 Volt en 12 Volt

- naar alle lichtpunten in huis en doorgelust naar de inbouwdoos voor de schakelaar 12 Volt
- naast de reguliere stopcontacten ook stopcontacten met 12 Volt aansluiting via een centrale 

Voeding in de meterkast.

ONTWIKKELINGEN 1:

- 2e meterkast met voeding en aparte zekeringen

- 2e PVC-buizensysteem met 12 Volt apart OF in de bestaande leidingen met 2 aparte draadkleuren

- apart te ontwikkelen wandcontactdozen en stekkers voor 12 VOLT: mag absoluut geen verwisseling plaatsvinden met 220 Volt. Eventueel iedere contactdoos voorzien van eigen zekering? Bij teveel spanningsverlies eventueel een hogere spanning en in iedere wandcontactdoos een spanningsomvormer (bv van 18 Volt toevoerspanning naar 12 Volt spanning) maar niet raadzaam ivm weer verlies / onnodig grondstoffen verbruik
- de bedrading van ieder lichtpunt naar de doos voor de schakelaar moet 3-draads zijn ivm eventuele dimmogelijkheid
ONTWIKKELEN 2:

Alle verlichtingen in de toekomst standaardiseren naar 12 Volt LED-systeem

Alle LICHTE elektronica-apparatuur in de toekomst aanpassen voor 12 Voltaansluiting, denk aan huidige nieuwe standaard voor de telefoonopladers

WINST 1:

- totaal geen voedingen/netadapters meer nodig = minder verbruik van grondstoffen = beter voor het milieu

- grote daling van energieverbruik o.a. door afwezigheid van netadapters, maar ook door de “gedwongen” aanschaf van LED-verlichting

WINST 2:

Voor de bewoner: bij calamiteiten (bv stroomrekening niet betaald etc) kan de bewoner simpelweg een autoaccu aan zijn huis koppelen om alles aan de gang te houden

- makkelijker voor de bewoner zonnepanelen en of zelfs een windgenerator aan te sluiten op zijn 12 Volt-NET

VOOR DE DENK-TANK:

- 12 Volt wissel- of gelijkspanning

- hogere voedingspanning met omvormers per contactdoos
- apart leidingnetwerk of combineren met 220 Voltleidingen

-  OF meerdere voedingen in het huis

